Arduino  激光头传感器模块 KY-008

工作电压： 5V

规格： 15\*24 mm

光源波长： 650 nm

重量： 2.2 g

激光头 传感器 模块 KY-008 ARDUINO 树莓派 raspberry pi

void setup()

{

 pinMode(13, OUTPUT);  //   定义13脚为数字输出接口

}

void loop() {

  digitalWrite(13, HIGH);   // 打开激光头

  delay(1000);              // 延时一秒

  digitalWrite(13, LOW);    // 关闭激光头

  delay(1000);              // 延时一秒

}