|  |
| --- |
| **1路寻迹传感器，机器人制作必备** |
| **利用红外光探测，抗干扰能力强** |
| **传感器采用CTRT5000，高灵敏度，性能稳定** |
| **探测距离10mm左右** |
| **工作电压5V，黑线输出低电平，白线输出高电平** |