315M 超再生高频接收模块 无线发射模块 防盗报警发射器+接收器

|  |  |
| --- | --- |
| 商品信息 Product information | |
| 温馨提示 | 本店产品只提供描述介绍或电子文档资料，没有技术咨询支持，请初学者慎拍,谢谢理解。  \*VCC电压要与模块工作电压一致，且要做好电源滤波；  \*天线对模块的接收效果影响很大，最好接1/4波长的天线，一般采用50欧姆单芯导线，天线的长度433M的约为17cm；  \*天线位置对模块接收效果亦有影响，安装时，天线尽可能伸直，远离屏蔽体，高压，及干扰源的地方；使用时接收频率、解码方式及振荡电阻应与发射匹配;  \*不带天线，请自备天线。 |
| 产品说明 | 接收模块技术参数  工作电压：DC5V               静态电流：4MA  接收频率：315MHZ  接收灵敏度：－105DB  尺寸：30\*14\*7mm  外接天线：32CM单芯线，绕成螺旋状  发射头技术参数  发射距离：20-200米（电压不同，效果不同）  工作电压：3.5-12V  外型尺寸：19\*19mm  工作方式：AM  传输速率：4KB/S  发射功率：10mW  发射频率：315M  外接天线：25cm普通多芯或单芯线  引脚排列从左→右：（DATA；VCC；GND）  应用环境  遥控开关、接收模块、摩托车、汽车防盗产品、家庭防盗产品、电动门、卷帘门、窗、遥控插座、遥控LED、遥控音响、遥控电动门、遥控车库门、遥控伸缩门、遥控卷闸门、平移门、遥控开门机、关门机等门控系统、遥控窗帘、报警主机、报警器、遥控摩托车、遥控电动车、遥控MP3等。 |
|  |  |

